2		극한호우 대비 하천별 침수위험지역 통제 및 대피체계 구축 현황(공주시)

1		통제·대피계획 수립 현황

□ 통제계획

◦ (계획수립) 1개 하천 1개 구간(2개소) 통제계획 수립 완료

◦ (통제기준) 누적강우 300mm 이상, 20mm/h 이상

◦ (통제방법) 읍면동 직원 및 민간(이장, 방재단, 의용소방대) 통제

□ 대피계획

◦ (계획수립) 1개 구간(1개소) 150명 대피계획 수립 모두 완료

◦ (대피기준) 누적강우 350mm 이상(일우량 250mm 이상 시)

◦ (대피방법) 읍면동 직원 및 경찰(이장, 방재단, 의용소방대,) 인솔, 재난문자 활용

2		하천수위 관측장비 및 통제시설 확충

□ 하천수위 관측장비

(단위: 개소)

구 분	계		'25년 기설치		'26년 설치
	CCTV	수위계	CCTV	수위계	CCTV	수위계
관측장비	43	43	41	41	2	2

□ 하천별 통제시설

(단위: 개소)

구 분	계	'25년 기설치	'26년 설치	비고
계	22	22	-
자동차단시설	-	-	-
수동차단시설 등	22	22	-

3		향후 계획

□ 매뉴얼 정비(~'26.5.14.)

◦ 극한호우 대비 침수위험지역 통제·대피계획 매뉴얼 반영

□ 무릉지구 자연재해위험 개선지구 추진중(~'26.12.)

◦ 무릉천 정비 검토(축제, 보축 및 교량 가설 등)

- 축제, 보축 및 교량 가설 등 / 배수펌프장 등

□ 현장 대응역량 강화(~'26.5.31.)

◦ (통제·대피 훈련) 극한호우 대비 풍수해 훈련(통제·대피) 교육 등

참고2-2		무릉천 통제구간 계획도

참고2-3		무릉천 우회도로 및 대피계획도

*  구간(무릉동 383),  구간(무릉동 212) → 마을회관 : 무릉동 299

1

2